Σελίδα 1 από 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΕΡΕΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ	

Κωδικός δείγματος:  ΑΑ.1	
Ημερομηνία και ώρα δειγματοληψίας:	15-03-2008	
Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή 
υπεύθυνου δειγματοληψίας	ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Εταιρεία:			ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.
Διεύθυνση:			60ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 
320 10   Οινόφυτα Βοιωτίας
Υπεύθυνος εταιρείας:	κ. Ιωάννης Ιωάννου
Τηλ.: / Fax / e-mail:	22620 11111 / 22620 11111 / john@ioannou.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Εταιρεία:			ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε., Εργοστάσιο Β
Διεύθυνση:			88ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 
322 20   Ριτσώνα Βοιωτίας

Υπεύθυνος εταιρείας:	κ. Ιωάννης Ιωάννου
Τηλ.: / Fax / e-mail:	22620 11111 / 22620 11111 / john@ioannou.gr

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Μονάδα ανοδείωσης αλουμινίου. Διαθέτει σύστημα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από τα μπάνια της ανοδείωσης και των εκπλύσεων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 	

Τα στερεά απόβλητα τοποθετούνται σε κάδους για μπάζα σε ειδικό υπόστεγο.

Επισυνάπτεται σχέδιο                             ΝΑΙ                                      ΟΧΙ             

Επισυνάπτονται φωτογραφίες               ΝΑΙ                                      ΟΧΙ 
Σελίδα 2 από 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	

Χρώμα: 

Αναδυόμενες οσμές:  ΝΑΙ              ΟΧΙ              Περιγραφή: ...................................................

Φυσική περιγραφή: Μορφή: Πέτρες / Συσσωματώματα                           
   
Σκόνη                                                     
   
Φλοίδες (flakes)           

Λασπώδες                                      

Ομοιογένεια:	πολύ καλή          		μέτρια         		ανομοιογενές            

Άλλα στοιχεία:	Θρυμματίζεται εύκολα          	            

Αναμενόμενο ποσοστό υγρασίας: 15 %                      

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	

Αριθμός υποδειγμάτων: 6

Περιγραφή: Έξι κάδοι για μπάζα πληρούμενοι με το υλικό                    

Αριθμός λήψεων ανά σημείο: 3

Περιγραφή υποδείγματος: Συσσωματωμένο υλικό (πέτρα) 
                                              διαμέτρου 5 – 10 cm σε σχήμα ακανόνιστο                  

Βάρος υποδείγματος: 110 – 200 gr

Συνολικός αριθμός υποδειγμάτων: 18  (6x3)

Συνολικό βάρος δείγματος: 3.200 gr

Περιέκτης δείγματος: δοχείο ΡΡ με πώμα ασφαλείας διαμέτρου 15 cm

Ειδικά σύνεργα κατά τη δειγματοληψία: Γάντια πλαστικά

Περιγραφή τρόπου δειγματοληψίας: Από κάθε κάδο μια πέτρα από το άνω μέρος / απομάκρυνση του υλικού, μια πέτρα από τη μέση του υλικού και μια πέτρα από το πλαϊνό μέρος

Προβλήματα κατά τη δειγματοληψία:  Κατέστη αδύνατη η λήψη υποδείγματος από το κάτω μέρος των κάδων. Αδυναμία εκφόρτωσης.
Ελήφθη μια πέτρα από το άνω μέρος και δύο τυχαίες από τη μέση του υλικού.
Σελίδα 3 από 3

Παρατηρήσεις κατά τη δειγματοληψία:  Οι κάδοι παρουσιάζουν έντονα σημάδια διάβρωσης.

Εκπρόσωπος /οι της εταιρείας κατά τη δειγματοληψία:   ο κ. Ι. Ιωάννου, ένας εργάτης βάρδιας για την μετακίνηση του υλικού και ο κ. Κ. Κωνσταντίνου από τον Φορέα Πιστοποίησης

Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη δειγματοληψία

Γάντια          				Γυαλιά         				Κράνος	     

Μάσκα τύπου Ι ή ΙΙ         				Μάσκα τύπου ΙΙΙ                 					     

Ειδικός ρουχισμός:    ΝΑΙ                       ΟΧΙ                  Περιγραφή: Πλαστική φόρμα ολόσωμη
                                                                                                              Παπούτσια εργασίας

Μεταφορά δείγματος: Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες.

Αποθήκευση δείγματος: Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες.

Εργαστήριο ανάθεσης δοκιμών: Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΠΕ

Ομογενοποίηση δείγματος: Ανατέθηκε στο Εργαστήριο Δοκιμών.

Υπεύθυνος ομογενοποίησης: 

Ημερομηνία ομογενοποίησης: 

Ειδικές οδηγίες προς το Εργαστήριο Δοκιμών: Το υλικό δεν αναφλέγεται, δεν καίγεται και δεν έχει αναθυμιάσεις αλλά είναι διαβρωτικό
ή
Το υλικό αναφλέγεται με τη χρήση κοινού αναπτήρα και εκλύει έντονες οσμές.